**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. Настоящая инструкция разработана для административно-управленческого аппарата, специалистов, инженерно-технического персонала, инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала (далее работник предприятия).  
1.2. Работник предприятия допускается к самостоятельной работе после прохождения:  
— вводного инструктажа по охране труда;  
— первичного инструктажа на рабочем месте, проведённого руководителем структурного подразделения, службы или участка, производителем работ или мастером;  
— обучения безопасным методам работы в течение 1-2 дней (или смен);  
— обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний по электробезопасности.  
1.3. Проверка знаний настоящей инструкции для работников предприятия проводится один раз в год.  
1.4. Работник предприятия обязан выполнять свои должностные обязанности, работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения руководства, требования по охране труда и технике безопасности, бережно относиться к имуществу предприятия.  
1.5. Работник предприятия, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых обязанностей должен:  
— знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать организационно-технические меры при выполнении работ (знание настоящей инструкции; применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); исправность электропитающей линии подключения – перегибы, оголённые участки, места смятия; использование инструмента с изолированными ручками, проверка подключения заземления и зануления);  
— иметь элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном устройстве и так далее);  
— иметь отчетливое представление об опасности электрического тока и опасности приближения к токоведущим частям (опасное напряжение, опасная сила тока);  
— иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от электротока.  
1.6. О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец должны немедленно сообщить соответствующему руководителю. Руководитель должен организовать первую помощь пострадавшему, его доставку в лечебное учреждение, сообщить инженеру по охране труда и технике безопасности и сохранить, для расследования, обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает здоровью и жизни окружающих работников и не приведёт к аварии.  
1.7. За нарушение требований настоящей инструкции, относящейся к выполняемой им работе, работник несёт ответственность в соответствии с действующим трудовым, и административным законодательством.  
1.8. Работник обязан знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности  
1.9. Курение на рабочих местах запрещается, а разрешается только в специально обозначенных и оборудованных местах для курения.  
1.10. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, загромождение и захламление помещений, проходов, проездов не допускается.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Работник перед началом работы с электрооборудованием должен:  
— осмотреть электрооборудование;  
— проверить комплектность и надежность крепления деталей;  
— проверить внешним осмотром исправность кабеля (шнура);  
— проверить четкость работы выключателя;  
— использовать только штатные приспособления.  
2.2. При обнаружении дефектов в электрооборудовании работник обязан доложить об этом своему руководителю и не эксплуатировать неисправное электрооборудование.  
2.3. Включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в исправную розетку для бытовых приборов.  
2.4. Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать порядок на рабочем месте.  
2.5. При работе с электрооборудованием запрещается:  
— оставлять включенное электрооборудование без надзора (если это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации);  
— передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним;  
— ударять по электрооборудованию;  
— снимать средства защиты;  
— дергать за подводящий провод для отключения;  
— держать палец на выключателе при переносе электрооборудования;  
— натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;  
— ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;  
— допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами.  
2.6. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для которой предназначено электрооборудование.  
2.7. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное электрооборудование должно быть сдано на проверку или в ремонт.  
2.8. Отключение электрооборудования необходимо производить:  
— при перерыве в работе;  
— при окончании рабочего процесса.  
2.9. Работник должен отключить электрооборудование, вынув исправную вилку из исправной розетки.  
2.10. Работник должен убедиться, что включение оборудования никого не подвергает опасности.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой он был проинструктирован, не допуская при этом спешки с учетом безопасных приёмов и методов работы.  
3.2. В течение всего рабочего дня необходимо содержать в порядке и чистоте рабочее место.  
3.3. Держать открытыми, все имеющиеся в помещении, вентиляционные устройства.  
3.4. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
— допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;  
— включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) электрооборудование;  
— производить самостоятельно вскрытие и ремонт электрооборудования;  
— загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами пути эвакуации.  
3.5. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.  
3.6. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.  
3.7. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.  
3.8. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.  
3.9. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.  
4.2. В аварийной обстановке, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.  
4.3. При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду по телефону 101 и срочно принять меры к пожаротушению, эвакуации людей. Сообщить о случившемся руководителю.  
4.4. При поражении электрическим током необходимо немедленно отключить электрооборудование, освободить пострадавшего от действия электрического тока, оказать первую помощь, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.  
4.5. При несчастном случае освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103. Сообщить руководителю о происшествии. По возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, обрывки проводов и другой мусор.  
5.2. Сообщить своему непосредственному начальнику обо всех замечаниях, неисправностях аппаратуры и оборудования, выявленных в ходе работы.  
5.3. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик.  
5.4. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, сообщить руководителю.

**Структура и содержание инструкции по охране труда**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие требования охраны труда**: | |
| **1.1.** | Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. |
| **1.2.** | Требования по выполнению режимов труда и отдыха. |
| **1.3.** | Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы. |
| **1.4.** | Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. |
| **1.5.** | Порядок уведомления работодателя о несчастных случаях на производстве и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. |
| **1.6.** | Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. |
| **2. Требования охраны труда перед началом работы**: | |
| **2.1.** | Порядок подготовки рабочего места и средств индивидуальной защиты. |
| **2.2.** | Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п. |
| **2.3.** | Порядок проверки исходных материалов (сырье, заготовки, полуфабрикаты). |
| **2.4.** | Порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования. |
| **3. Требования охраны труда во время работы**: | |
| **3.1.** | Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструмента. |
| **3.2.** | Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты). |
| **3.3.** | Указания по безопасному содержанию рабочего места. |
| **3.4.** | Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. |
| **3.5.** | Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников. |
| **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**: | |
| **4.1.** | Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие. |
| **4.2.** | Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. |
| **4.3.** | Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. |
| **5. Требования охраны труда по окончании работы**: | |
| **5.1.** | Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки инструмента, оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. |
| **5.2.** | Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. |
| **5.3.** | Требования соблюдения личной гигиены. |
| **5.4.** | Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы. |

На что обратить внимание при разработке инструкции?  
   
При составлении инструкции по охране труда рекомендуется придерживаться структуры, установленной Рекомендациями, в частности включать в нее следующие разделы и пункты.

1. «Общие требования охраны труда». В этом разделе рекомендуется отражать:

* указания о необходимости соблюдать правила внутреннего распорядка;
* требования по выполнению режимов труда и отдыха;
* перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на сотрудника в процессе работы;
* перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами;
* порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;
* правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

2. «Требования охраны труда перед началом работы». В данном разделе можно изложить порядок:

* подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
* проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;
* проверки исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов);
* приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования.

3. «Требования охраны труда во время работы». Здесь рекомендуется предусматривать:

* способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
* требования безопасного обращения с исходными материалами (сырьем, заготовками, полуфабрикатами);
* указания по безопасному содержанию рабочего места;
* действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
* требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников.

4. «Требования охраны труда в аварийных ситуациях». Нужно отразить:

* перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
* действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
* действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

5. «Требования охраны труда по окончании работы». В этом разделе указываются:

* порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
* порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
* требования соблюдения личной гигиены;
* порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Поскольку Рекомендации не носят обязательный характер, в инструкцию можно включать и другие разделы.