|  |  |
| --- | --- |
|  **Виды инструктажей по охране труда****Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на:*** вводный;
* первичный на рабочем месте;
* повторный;
* целевой;
* внеплановый.

**ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ**:**Вводный инструктаж** – инструктаж по охране труда, который проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, на участках и полигонах.В организации инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по организации возложены эти обязанности. На крупных предприятиях к проведению разных частей инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты (из пожарной, медицинской и др. служб).В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда и в документе о приеме на работу или на контрольном листе делают запись о проведении инструктажа с обязательной подписью того, кто получил инструктаж.Инструктаж должен проводиться по программе, разработанной службой (инженером) охраны труда и утвержденной руководителем (главным инженером) организации.**Основные вопросы инструктажа**:* общие сведения об организации;
* характерные особенности производства;
* главные положения законодательства об охране труда;
* льготы и компенсации;
* правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил;
* организация работы по охране труда;
* ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда;
* общие правила поведения работников на территории организации, в производственных и вспомогательных помещениях;
* расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений;
* основные вредные и опасные производственные факторы, характерные для данного производства;
* методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация;
* основные требования по предупреждению травматизма;
* основные требования производственной санитарии и личной гигиены; средства индивидуальной защиты, порядок и нормы их выдачи, сроки носки;
* обстоятельства и причины несчастных случаев, аварий, взрывов, пожаров, произошедших в организации или на др. производствах из-за нарушения требований безопасности; порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; пожарная безопасность;
* способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий;
* действия работников в чрезвычайных ситуациях;
* первая помощь пострадавшим.

В отдельных отраслях экономики вместо вводного инструктажа можно проводить обучение в порядке, установленном в отрасли. Инструктаж проводят в кабинете по охране труда или в другом специально оборудованном помещении.**ПЕРВИЧНЫЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ**:**Первичный инструктаж** - инструктаж по ОТ, который проводится на рабочем месте до начала производственной деятельности:* со всеми вновь принятыми в организацию;
* переведенными из других подразделения организации;
* работниками перед выполнением новой для них работы;
* строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации;

Непосредственный руководитель работ проводит инструктаж с каждым работником индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места). При этом необходим показ безопасных приемов и методов труда. Лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструментов, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа, утверждает руководитель организации по согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны труда.Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом по цеху (участку).Программа первичного инструктажа на рабочем месте, согласованная со службой охраны труда и профсоюзным комитетом, включает следующие вопросы:* общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, на производственном участке, в цехе; возникающие вредные и опасные производственные факторы;
* безопасная организация рабочего места;
* порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, поисковых приборов, блокировок, заземления и др. средств защиты);
* безопасные приемы и методы работы; средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила пользования ими; безопасное передвижение на территории цеха, участка;
* опасные зоны машины, механизма, прибора; средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
* внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы;
* требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов;
* требования по предупреждению травматизма;
* характерные причины аварий, взрывов, пожаров, производственных травм; меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров; обязательные действия в опасных ситуациях;
* места расположения средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, способы их применения.

**ПОВТОРНЫЙ**:**Повторный инструктаж** - инструктаж по охране труда, который проходят все работники, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа, независимо от их квалификации, стажа работы и образования не реже 1 раза в полугодие по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора и контроля для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.**ЦЕЛЕВОЙ**:**Целевой инструктаж** - инструктаж по охране труда, который проводят:* при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, какая-либо работа вне организа-ции, цеха и т. п.);
* ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
* при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие доку¬менты (в них делают запись об инструктаже).

**ВНЕПЛАНОВЫЙ**:**Внеплановый инструктаж** - инструктаж по охране труда, который проводят:* при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда;
* изменении технологического процесса, замене (или модернизации) оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других факторов;
* нарушении работниками требований охраны труда, что может привести (или привело) к производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару;
* перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, - более чем на 30 дней, для остальных работ - 60 дней;
* по требованию органов надзора и контроля.

Инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших не¬обходимость его проведения. | [Нормативная база](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/normative/) [Инструктажи по ОТ](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/instructions/) [Программы обучeния и типовые инструкции](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/curriculum/) [Видеообучение](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/video.php) [Диаграммы](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/normative/diagrammy.php)  |