|  |  |
| --- | --- |
| **Виды инструктажей по охране труда**  **Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на:**   * вводный; * первичный на рабочем месте; * повторный; * целевой; * внеплановый.   **ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ**:  **Вводный инструктаж** – инструктаж по охране труда, который проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, на участках и полигонах.  В организации инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по организации возложены эти обязанности. На крупных предприятиях к проведению разных частей инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты (из пожарной, медицинской и др. служб).  В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда и в документе о приеме на работу или на контрольном листе делают запись о проведении инструктажа с обязательной подписью того, кто получил инструктаж.  Инструктаж должен проводиться по программе, разработанной службой (инженером) охраны труда и утвержденной руководителем (главным инженером) организации.  **Основные вопросы инструктажа**:   * общие сведения об организации; * характерные особенности производства; * главные положения законодательства об охране труда; * льготы и компенсации; * правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил; * организация работы по охране труда; * ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда; * общие правила поведения работников на территории организации, в производствен¬ных и вспомогательных помещениях; * расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений; * основные вредные и опасные производственные факторы, характерные для данного производства; * методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация; * основные требования по предупреждению травматизма; * основные требования производственной санитарии и личной гигиены; средства индивидуальной защиты, порядок и нормы их выдачи, сроки носки; * обстоятельства и причины несчастных случаев, аварий, взрывов, пожаров, произошедших в организации или на др. производствах из-за нарушения требований безопасности; порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; пожарная безопасность; * способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий; * действия работников в чрезвычайных ситуациях; * первая помощь пострадавшим.   В отдельных отраслях экономики вместо вводного инструктажа можно проводить обучение в порядке, установленном в отрасли. Инструктаж проводят в кабинете по охране труда или в другом специально оборудованном помещении.  **ПЕРВИЧНЫЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ**:  **Первичный инструктаж** - инструктаж по ОТ, который проводится на рабочем месте до начала производственной деятельности:   * со всеми вновь принятыми в организацию; * переведенными из других подразделения организации; * работниками перед выполнением новой для них работы; * строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации;   Непосредственный руководитель работ проводит инструктаж с каждым работником индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места). При этом необходим показ безопасных приемов и методов труда.  Лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструментов, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа, утверждает руководитель организации по согласованию с профсоюзным комитетом и службой охраны труда.  Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом по цеху (участку).  Программа первичного инструктажа на рабочем месте, согласованная со службой охраны труда и профсоюзным комитетом, включает следующие вопросы:   * общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, на производственном участке, в цехе; возникающие вредные и опасные производственные факторы; * безопасная организация рабочего места; * порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, поисковых приборов, блокировок, заземления и др. средств защиты); * безопасные приемы и методы работы; средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила пользования ими; безопасное передвижение на территории цеха, участка; * опасные зоны машины, механизма, прибора; средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); * внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы; * требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов; * требования по предупреждению травматизма; * характерные причины аварий, взрывов, пожаров, производственных травм; меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров; обязательные действия в опасных ситуациях; * места расположения средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, способы их применения.   **ПОВТОРНЫЙ**:  **Повторный инструктаж** - инструктаж по охране труда, который проходят все работники, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа, независимо от их квалификации, стажа работы и образования не реже 1 раза в полугодие по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.  Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора и контроля для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.  Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места.  **ЦЕЛЕВОЙ**:  **Целевой инструктаж** - инструктаж по охране труда, который проводят:   * при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, какая-либо работа вне организа-ции, цеха и т. п.); * ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; * при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие доку¬менты (в них делают запись об инструктаже).   **ВНЕПЛАНОВЫЙ**:  **Внеплановый инструктаж** - инструктаж по охране труда, который проводят:   * при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда; * изменении технологического процесса, замене (или модернизации) оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других факторов; * нарушении работниками требований охраны труда, что может привести (или привело) к производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару; * перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, - более чем на 30 дней, для остальных работ - 60 дней; * по требованию органов надзора и контроля.   Инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших не¬обходимость его проведения. | [Нормативная база](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/normative/) [Инструктажи по ОТ](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/instructions/) [Программы обучeния и типовые инструкции](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/curriculum/) [Видеообучение](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/video.php) [Диаграммы](http://www.expogit43.ru/security-works/ot/normative/diagrammy.php) |